[image: ]Modèle établi par 

	RAPPORT DE VÉRIFICATION APRÈS MONTAGE




Un rapport pour tous les ensembles démontables identiques
Conformément à l’article 38 de l’arrêté du 25 juillet 2022 modifié




	Technicien compétent
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	Mail
	

	Donneur d’ordres
	

	Objet de la mission
	

	Nombre de pages  
	

	Date de transmission
	






PRÉAMBULE
Les dispositions légales du code de la construction et de l'habitation imposent aux structures provisoires et démontables qu'elles soient conçues et dimensionnées de sorte qu'elles résistent durablement à l'effet combiné de leur propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à leur usage normal (article L. 131-1). L'arrêté du 25 juillet 2022 modifié permet prioritairement de répondre à cet objectif général de solidité et de stabilité des structures. D'autres sujets connexes complètent l'arrêté́ et contribuent à la sécurité des personnes sans impacter la solidité et la stabilité des structures. 
L’avis final de l’organisme accrédité ou du technicien compétent porte sur toutes les dispositions de l’arrêté listées dans le tableau de vérification qui doit être joint au rapport. Toutefois, certaines dispositions à l’exception de celles portant sur la solidité et la stabilité de la structure peuvent être notées « hors missions » (HM) en accord avec l’organisateur. Dans ce cas, l’avis final sera complété par une observation à destination de l’organisateur permettant de préciser le périmètre de l’avis favorable. 
Nos observations décrivent les écarts constatés par rapport aux référentiels indiqués dans le tableau des vérifications. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient.

D’autre part, l’absence d’observation signifie que, lors de notre passage, l’installation ou l’équipement ne présentait pas d’anomalie en rapport avec l’objet de la mission. Bien entendu, si une vérification n’a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.

D’une façon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés selon les informations recueillies, les conditions de vérification et les constats réalisés à la date de notre intervention. Notre inspection est figée par un reportage photographique horodaté.




CONTENU DE LA MISSION

Notre mission consiste à procéder à l’inspection sur site de(s) ensemble(s) démontable(s) installé(s) dans le cadre de l’évènement : 

Qui se déroulera le : 

Sur le site : 





RÉFÉRENTIELS

RÉGLEMENTAIRES

Articles L.131-1 et L.134-12 du code de la construction et de l’habitation qui fixent des objectifs généraux de solidité, de stabilité et de protection contre les chutes de hauteur des structures provisoires et démontables.
Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Arrêté du 30 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 4 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
Arrêté du 25 juin 1980 modifié – règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

NORMATIFS

Norme NF P 01-012 relative aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.
Normes NF EN 12810-1, -2 et 12811-1, -2 et -3, échafaudages de type " multi directionnels ".
Norme NF P 06-001 relative aux surcharges d'exploitation ou NF EN 1991-1-1
Règles normatives applicables (CM66, CB 71, NV 65 révisé ou Eurocodes avec leurs documents d'application nationaux).
Norme NF-P 90.500 et NF EN 13200-6 pour les tribunes démontables
NF EN 17795-5 Opérations de levage et de mouvement dans l’industrie de l’événementiel
NF EN 17115 Conception et fabrication de poutres en aluminium et acier
NF EN 14492-2 Appareils de levage à charge suspendue - treuils et palans motorisés
NF EN 17206 Machinerie pour scène et autres zones de production

TECHNIQUES

Les notices techniques des fabricants de matériels
Memento de l’élingueur (INRS) 
Recommandation R408
Guide professionnel des tribunes à structures métalliques édité par Union Sport et Cycle
· Guide de Travail - Grues et appareils de levage de Michel Munoz
· Guide pratique du ministère de l’intérieur




RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉVÉNEMENT

	Nom
	

	Site
	

	Adresse
	

	Description sommaire
	

	Date du montage
	

	Date événement
	

	Catégorie et type ERP
	

	Effectif max du public admissible
	




RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES INTERVENANTS

	Organisateur
	

	Installateur
	

	Exploitant du site
	

	Propriétaire
	




RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENSEMBLE DÉMONTABLE

	Scène et plateforme

	Ouverture
	

	Profondeur
	

	Hauteur calage compris
	

	Habillage
	

	Marque et modèle
	

	Garde-corps
	







	Gril technique

	Hauteur
	

	Ouverture
	

	Profondeur
	

	Si élevé sur pieds, Nombre de Towers
	

	Si suspendu,
Nombre de palans
	

	Marque et modèle poutres et palans
	

	Rideaux
	

	Poids total du gril équipé
	





	Échafaudages, tour, passerelles

	Hauteur
	

	Largeur
	

	Longueur
	

	Bardage
	

	Si lestage, poids
	

	Haubanage
	

	Poids total de la structure
	

	Marque et modèle
	

	Si tour, usage 
	





	Tribunes

	Hauteur dernier rang
	

	Ouverture
	

	Profondeur
	

	Nombre de travées
	

	Nombre de rangs
	

	Effectif admissible
	

	Nombre de dégagements
	

	Marque et modèle
	



VITESSE DU VENT 

	La vitesse du vent en exploitation est limitée à
	Km / heure




DOCUMENTS CONSULTÉS

	TYPES DE DOCUMENTS
	OUI
	NON

	La notice technique du fabricant
	
	

	Les plans de détail - coté - de l’ensemble démontable
	
	

	Les notes de calcul
	
	

	Les abaques de charge
	
	

	L’avis sur modèle
	
	

	L’avis sur dossier technique
	
	

	L’étude de sol
	
	

	Un avis solidité (antérieur à la parution de l’arrêté)
	
	

	La capacité portante de la charpente
	
	

	Les PV de classement au feu des matériaux utilisés
	
	

	L’attestation de bon montage
	
	

	Le dossier de sécurité de l’événement
	
	

	VGP des palans
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


CATÉGORISATION


	Catégorie
	OP1
	OP2
	OP3
	OS1
	OS2
	OS3

	Nombre
	

	
	
	
	
	




PHOTO (VUE GÉNÉRALE) DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE






































TABLEAU DES VÉRIFICATIONS

	ARTICLE
	POINTS À EXAMINER
	OBSERVATIONS
	S
	NS
	SO
	HM

	GÉNÉRALITÉS

	3
	Principes généraux
	
	
	
	
	

	5
	Adéquation de la capacité d’accueil
	
	
	
	
	

	IMPLANTATION

	6
	Lieu d’implantation : voisinages dangereux et risques d’inflammation
HM dûment justifié
	
	
	
	
	

	7
	Adéquation avec le sol : État du sol, calage, plaque de répartition…
	
	
	
	
	

	SOLIDITÉ

	9
	Marquage : Marque, modèle, année…
	
	
	
	
	

	10
	Respect des charges d’exploitation et charges climatiques 
	
	
	
	
	

	11
	Adéquation, état et assemblages des ossatures
À détailler selon le type de structures
	
	
	
	
	

	AMÉNAGEMENTS

	12
	Planchers : État, jeu, décalage…
	
	
	
	
	

	13
	Contremarches : État, jeu, décalage…
	
	
	
	
	

	14
	Places assises pour les gradins : Nombre, implantation…
	
	
	
	
	

	15
	Places debout : Longueur et circulations
	
	
	
	
	

	16
	Dégagements : Nombre, qualité, répartition et balisage
	
	
	
	
	

	17
	Vomitoires et circulations : Configuration et projection
	
	
	
	
	

	18
	Dessous : Inaccessibilité au public, potentiel calorifique…
	
	
	
	
	

	19
	Escaliers et rampes accessibles au public : Qualité, état, assemblage…
	
	
	
	
	

	20
	Garde-corps : Qualité, état, assemblage…
	
	
	
	
	

	21
	Sièges et bancs fixes : Qualité, état, assemblage…
	
	
	
	
	

	22
	Sièges et banc non fixes : Nombre
	
	
	
	
	

	23
	Sièges : Caractéristiques, PV de réaction au feu…
	
	
	
	
	

	24
	Barrière anti-renversement : Présence, état, assemblage…
	
	
	
	
	


S = Satisfaisant | NS = Non-satisfaisant | SO = Sans objet | HM = Hors mission
	ARTICLE
	POINTS À EXAMINER
	OBSERVATIONS
	S
	NS
	SO
	HM

	EXPLOITATION

	25
	Impact sur le niveau de sécurité du lieu 
	
	
	
	
	

	26
	Examen d’adéquation, accroches, accessoires de levage, moyens de levage (type de palan, sécurisation, redondance, etc.), rapport de VGP
À détailler selon le type de structures
	
	
	
	
	

	27
	Habillages : PV de réaction au feu, état, assemblage…
HM ne peut concerner que les décors
	
	
	
	
	

	28
	Cas des passerelles ne servant pas d’espace d’observation : bardage sur 2m de hauteur
	
	
	
	
	

	29
	Câbles électriques : absence d’entrave à la circulation des personnes
Installations électriques : présence du plan avec localisation des dispositifs de coupure d’urgence
HM complété du nom de l’organisme en charge de la vérification
	
	
	
	
	

	30
	Présence du rapport de vérification des installations électriques
HM complété du nom de l’organisme en charge de la vérification
	
	
	
	
	

	31
	Éclairage de sécurité en adéquation avec les conditions d’exploitation
HM complété du nom de l’organisme en charge de la vérification
	
	
	
	
	

	32
	Anémomètre (plein air) : Présence, implantation et fonctionnement
Modalités d’évacuation 
	
	
	
	
	

	33
	Diffusion de l’alarme et de l’alerte
	
	
	
	
	

	34
	Moyens d’extinction
	
	
	
	
	

	CONTRÔLE, VERIFICATION ET INSPECTION

	36
	Notices techniques : Présence
	
	
	
	
	

	37
	Conception : Présence d’un avis sur modèle type ou sur dossier technique
	
	
	
	
	

	38
	Attestation de bon montage : Présence
	
	
	
	
	

	39
	Dossier de sécurité : Présence et cohérence
	
	
	
	
	

	IMPLANTATION PROLONGÉE

	45
	État de conservation
	
	
	
	
	

	ENSEMBLE DÉMONTABLE EXISTANT

	47
	Solidité et stabilité : Présence de documents
	
	
	
	
	

	48
	Marquage
	
	
	
	
	


S = Satisfaisant | NS = Non-satisfaisant | SO = Sans objet | HM = Hors mission
RAPPEL DES OBSERVATIONS

	N°
	DÉTAIL DE L’OBSERVATION
	ARTICLE DE RÉFÉRENCE
	N° PHOTO

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	

	
	



	
	




PHOTOGRAPHIES INDEXÉES DES ANOMALIES CONSTATÉES



























AVIS FINAL 
(cocher)

	AVIS FAVORABLE
	



	AVIS DÉFAVORABLE
	






	Fait à :
	

	Le (date et heure) :
	

	Par :
	

	Signature :
	



9

Page 2 sur 2

image1.png




